Teammeeting 17.10.2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teilnehmer** | Julian Magierski | Daniel Rothenburg |
|  | Melvyn Linke | Daniel Nisch |
|  | Robert Rösler |  |
|  | Lukas Drews |  |

Puk Abstand:

Der Abstand zwischen zwei Puks beim Einlegen auf Band 1 muss 12cm betragen, damit die Puks aussortiert werden können. Kleinere abstände können zum Blockieren der Weiche führen oder andere Fehler verursachen.

Design der neuen Puks:

Die neuen Puks sollen weiß gesprayt werden. Das Rauschen in den Messwerten der weißen Puks ist deutlich geringer als bei den rot gesprayten oder den transparenten Puks.

Dokumentation:

Es müssen die Dokumente aus der Owncloud in das RDD eingefügt werden. Die aktuellen Arbeitsfortschritte müssen direkt beim Bearbeiten eines Arbeitspaketes dokumentiert werden.

Arbeitspakete:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beschreibung | Personen | Bis wann | Voraussichtliche Dauer |
| 1 | Interrupts und Events verwendbar implementieren | Melvyn  Daniel N. | 30.11.2016 | 10 Stunden |
| 2 | Error FSM designen  Architektur Dokumentieren | Robert  Lukas | 30.11.2016 | 10 Stunden |
| 3 | Puk FSM überarbeiten | Julian | 30.11.2016 | 10 Stunden |
| 4 | Dokumentation Management:  Dafür sorgen, dass bis zum vereinbarten Zeitpunkt alle Personen die ausstehenden Dokumentationen erstellt haben. | Daniel R. | 30.11.2016 | 10 Stunden |
| 5 | Dispatcher designen und implementieren | Andre | 30.11.2016 | 10 Stunden |